**Wiederverwendbare Kabelabdichtung liefern (und einbauen)**

**Verschließen von mit Mehrfachrohr (MR) belegtem Kabelschutzrohr (KSR) ID 150 mm**

**Besondere Anforderung für Nachbelegung**- Abdichtsystem demontierbar in < 2 min

**Montagehinweis:**

* Zu geringen Belegungs-Drm. mit Dummy-Rohr auffüllen

Lieferung (und Einbau) von Kabelschutzrohr-Abdichtung gegen Versandung und stauendes Wasser für Temperaturbereiche -15°C bis +30°C.

**Abdichtung für (KSR) Rohr-ID 150 mm belegt mit:**

- 3 Stück Mehrfachrohr Ø 50 mm

- Mehrfachrohr-Zwischenräume mit Quellvlies-Abdicht- und Distanzstern abdichten.

Variabel einsetzbare, wieder verwendbare Abdichtkissen, beschichtet mit wasserquellendem Vlies, befüllbar nach Abdichtkissen-Kennzeichnung mit Druckluft über Reifendruckventil.

Fabrikat: Wolf Kabeltechnik GmbH oder gleichwertig

Typen: 20.6 QADE / V L 150 Kabel-Abdichtbereich 119 mm bis 42 mm

 25.2 QV-ADS-3K/2/2/2 Quellvlies- Abdicht- und Distanzstern Ø 50 mm,
 3 Kammern

Fachgerechter Einbau nach Anweisung des Herstellers WO 05 Teil 5.4, 5.4.Z

Montagezubehör pro Verbrauchstelle ist beizustellen.

Sinngemäß anwendbar

**Standard Kabelabdichtungen**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der Drm. (Ø) der Kabelbelegung ist kleiner als der vorgegebene min. Ø des AbdichtbereichsZusätzlich Dummy-Rohr oder Kabel verwendenAlternativ:22.1 QV-DB für die Kabelbündel-Zwischenräumeverwenden |